**Formulář k poptávce na úpravu vody**

**Jméno a příjmení:**

**Úplná adresa místa instalace:**

**Telefon:**

**E-mail:**

**Firma IČ: DIČ:**

**Počet osob v objektu:**

**Spotřeba vody cca průměrná denní v litrech nebo m3:**

**Maximální možný momentální průtok v m3/h, pokud znáte – odhadnete (výkon čerpadla):**

Nesprávné vymažte, nebo škrtněte nebo správné označte, zakroužkujte apod. Když něco nevíte, napište „**nevím“.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objekt:** | Rodinný dům | Chata - chalupa | Firma | Bytový dům | Penzion - hotel |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokud se jedná o rekreační objekt, jak je využíván:** | Celoročně | Jen v letní sezóně | Jen v zimní sezóně | Hlavně víkendy a prázdniny |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Zdroj vody:** | Studna kopaná – vydatnost: | Studna vrtaná – vydatnost: | Veřejný vodovod |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tlak vody veřejného vodovodu, pokud znáte:** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Upřednostňuji připojení:** | 3/4“ - maximální průtok vody do 2m3/h | 1“ maximální průtok vody do 4m3/h |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Upřednostňuji filtraci:** | Na hlavní přívod | Jen do kuchyně na pitnou vodu | Obě možnosti - nechám si poradit |

**Poznámka:** filtrace musí být zapojená až za tlakovým spínačem a tlakovou nádobou, před ani mezi to bohužel není možné a do tlakové nádoby nemůže jít již čistá voda!!!

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tlak spínací čerpadla:** |  | **Tlak vypínací čerpadla:** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Potrubí průměr v mm:** |  | Plast svařovaný šedý | Plast lepený bílý | Kov pozink | Kov měď | Jiné - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zásuvka 220V v místě instalace:** | Ano | Ne |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Umístění filtru:** | Sklep | Technická místnost | Koupelna | Garáž | Chodba | Šachta | Kuchyň | Jiné – |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kanalizace v místě instalace:** | Ano | Ne | **Průměr v mm:** |  | **Typ odpadu:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Jaký konkrétní problém voda vytváří:** |  |

**Přiložte a pošlete rozbor vody? Pokud nemáte rozbor vody a máte vodu ze studny nechte si ho udělat. Pokud máte vodu z vodovodního řadu, měl by být rozbor na stránkách dodavatele vody.**

**Můžete i zaslat foto místa instalace, nejlépe z dálky.**

V místě instalace automatických filtrů musí být zásuvka 220V a možnost napojení na kanalizaci, odpad je tlakem ½“ zahradní hadicí a může být třeba napojen až u stropu, u montáže UV lampy, reverzní osmózy a nano-filtrace s posilovacím čerpadlem apod. musí být zásuvka 220 V.